Header platform project identify length CMD parameters checksum

## Write gain

Host send(OUT):

EF01 FF01 4000 01 0003 04 0008

Host recv(IN)--512:

Host recv(IN)--0:

Host send(OUT)—51712:

EF01 FF01 4000 0F C9F7 ………. E4C2

## Handshake

Host send(OUT):

EF01 FF01 4000 01 0003 F0 00F4

Host recv(IN)--512:

EF01 FF01 4000 07 0003 00 000A

Host recv(IN)--0: